РАССМОТРЕНО
на заседании ЦМК спецдисциплин 
жилищно-коммунального комплекса
Протокол № __от "__" ______ 2018 г. 
Председатель цикловой методической  комиссии
 _____________О.В.Глуменко

Тест по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

для студентов группы СГ-31, СГ-32 специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

для студентов группы ТТ-21 специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Орган, осуществляющий управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ, называется:
Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
Государственная метрологическая служба
Государственная служба сертификации, метрологии и стандартизации

Рабочий эталон служит для:
утверждения типа СИ
передачи размера лабораторному эталону
передачи размера менее точному эталону
передачи размера первичному эталону

Какого вида поверок СИ не существует:
инспекционной
глобальной
экспертной
периодической

Первичный эталон может быть:
международным 
государственным
лабораторным
полевым

Инспекционную поверку проводят: 
при производстве СИ
при возникновении спорных вопросов по МХ 
для выявления пригодных к применению СИ
для передачи размера единицы ФВ

Калибровка СИ - это:
это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим СИ
это основная составляющая государственного метрологического контроля
это обязательная операция по определению МХ средств измерений
это совокупность операций, подтверждающих МХ и пригодности к применению СИ, не подлежащих ГМКиН

Поверка – это:
это совокупность операций, выполняемых с целью определения МХ и пригодности к применению средств измерений, не подлежащих ГМК и Н
это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим СИ 
это утвержденный документ, регламентирующий средства, методы и точность передачи размера единицы ФВ
определение метрологическим органом погрешностей СИ и установление его пригодности к применению 

Какую функцию НЕ осуществляет Госстандарт РФ?
установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов единиц величин
государственный метрологический контроль и надзор
утверждение нормативных документов по обеспечению единства измерений
изготовление технических средств измерения

Аббревиатура ГССО принадлежит:
Государственной метрологической службе
Государственной службе времени и частоты и определения параметров вращения
Земли
Государственной службе стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов 
Государственной службе стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов

На какие виды деятельности распространяется действие ГМК и Н?
производство продукции, поставляемой по контрактам
добровольная сертификация
торговые операции и взаимные расчеты
калибровка средств измерений

В каких целях проводится утверждение типа СИ?
в целях своевременной поверки СИ
в целях обеспечения единства измерений в стране
в целях определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям
в целях осуществления деятельности по ремонту СИ

Метрология – это:
наука о достоверности
наука об операциях, выполняемых с помощью технического средства
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства к требуемой точности
наука о стандартах и гостах

Какая составляющая не входит в состав современной метрологии?
законодательная
фундаментальная
практическая
физическая

Осуществление метрологического контроля и надзора производится путем:
изготовления эталонных средств измерения 
надзора за состоянием и применением средств измерений
калибровки средств измерений
утверждения новых физических величин

Единство измерений – это:
понятие, которое характеризует степень приближения погрешности измерений к нулю
отклонение результата измерений от действительного значения измеряемой величины 
совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства
состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах

Какая организация хранит международные эталоны?
БМВМ
ГМК
ГМН 
МБМВ

Измерение – это:
одно из свойств физического объекта
совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства
качество выпускаемой продукции
официальный документ, подтверждающий соответствие стандарту

Законы и законодательные положения метрологической деятельности в России вводятся в практику через:
государственный совет Российской федерации
международную метрологическую службу
государственную метрологическую службу (ГМС)
лабораторные испытания

Физической величиной называют:
совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства
познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента  данной ФВ с известной ФВ, принятой за единицу измерения
степень приближения погрешности измерений к нулю
свойство физического объекта, являющееся общим в качественном отношении для многих физ.объектов, но отличающееся количественным значением

Главная задача метрологии:
соблюдение точности измерения
обеспечение единства измерений
требование достоверности измерений
установление погрешностей и их пределов

Достоверность измерений – это:
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности
степень приближения погрешности измерений к нулю
когда погрешность измерений не выходит за пределы отклонений
свойство физического объекта, являющееся общим в качественном отношении для многих физ.объектов, но отличающееся количественным значением

Точность измерения – это:
официальный документ, подтверждающий соответствие стандарту
комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства
степень приближения погрешности измерений к нулю 

Каких Рабочих СИ НЕ бывает?
лабораторные СИ
производственные
полевые СИ
ландшафтные СИ

Лабораторные СИ характеризуются:
устойчивостью к внешним средам
большой погрешностью измерения
высокой точностью и чувствительностью
неустойчивостью к внешним средам

Технической формой контроля за единообразием СИ, является: 
сличение эталонов
государственная калибровка СИ
государственная поверка СИ
создание новых эталонов

Погрешностью называют: 
истинное значение измеряемой величины
выражение результатов измерений в единых узаконенных единицах
единство, достоверность и точность измерений
отклонение результата измерений от действительного значения измеряемой величины

Эталон - это: 
это утвержденный в установленном порядке документ, регламентирующий средства, методы и точность передачи размера единицы физической величины
определение метрологическим органом погрешностей средства измерений и установление его пригодности к применению 
это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик СИ
это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим СИ

Какие процедуры НЕ относятся к ГМК (Государственному метрологическому контролю)?
утверждение типа средств измерений
поверка средств измерений
создание законов 
лицензирование деятельности

Преподаватель						В.М.Московцева