Тестирование по разделу «Трубопроводный транспорт нефти»

Выбрать правильный ответ:

1 Под сырой нефтью понимается

а) смесь углеводородов, которая содержит растворенный газ

б) смесь ,которая содержит воду, минеральные соли, механические примеси

в) жидкость, извлекаемая из скважин на промыслах и не прошедшая промысловую подготовку

г) все ответы верны

2 Класс товарной нефти устанавливается в зависимости от содержания

а) в ней серы

б) парафина

в) хлористых солей

г) насыщенных паров

3 Группа товарной нефти устанавливается в зависимости

а) от степени ее подготовки

б) от плотности нефти

в) хлористых солей

г) все ответы верны

4 Вид товарной нефти зависит

а) от содержания в ней механических примесей

б) от массового содержания воды и хлористых солей

в) от давления насыщенных паров

г) от содержания в ней углеводородов и легких меркаптанов

5 Для проверки соответствия нефти требованиям стандарта

а) проводят визуальный контроль

б) проводят приемосдаточные и периодические испытания

в) проводят сертификацию качества

г) проводят периодические испытания

6 По следующим показателям: плотность; массовая доля серы; массовая доля воды; массовая концентрация хлористых солей; давление насыщенных паров

а) проводят периодические испытания для каждой партии нефти

б) проводят контрольные анализы для каждой партии нефти

в) проводят приемосдаточные испытания для каждой партии нефти

г) проводят стандартные испытания для каждой партии нефти

Закончить предложения:

7 Нефтепроводом принято называть трубопровод, предназначенный для транспорта нефти и нефтепродуктов

8 По своему назначению нефтепроводы подразделяются:

9 В соответствии со строительными нормами и правилами магистральные нефтепроводы подразделяются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10 В состав магистрального нефтепровода входят следующие комплексы сооружений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11 Головная нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода обеспечивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12 Промежуточные нефтеперекачивающие станции предназначаются для \_\_\_\_\_\_\_\_

13 Среднее расстояние между станциями составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14 На\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ производится ее прием, учет, перевалка на другие виды транспорта или сдача потребителю.

15 К линейным сооружениям магистрального нефтепровода относятся:\_\_\_\_\_\_\_\_

16 Резервуарный парк КП должен иметь такую же вместимость, что и резервуарный парк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нефтепроводы между точками врезки в магистральный нефтепровод на входе и выходе НПС, предназначенные для соединения различных объектов и установок

18 Нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов, принятых в установленном порядке, называется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_