**Практическая работа № 6** - Объектная привязка.

***Тема*:** Объектная привязка.

***Цель*:** Научиться применять объектную привязку.

***Оборудование*:** AutoCАD, ПК.

***Основные сведения***

*Объектная привязка в автокаде служит для осуществления автоматического точного привязывания задаваемых мышью точек к характерным точкам объектов, имеющимся на чертеже.*

Чтобы осуществить объектную привязку в (autocad) автокад, необходимо выполнить следующие шаги:

Включение/выключение привязки в автокаде осуществляется нажатием ЛКМ (левой кнопки мыши) на пиктограмму "Привязка" на строке состояния. Можно использовать горячую клавишу вызова - F3.



У этого режима "объектной привязки" в autocad имеется множество методов. Например, один метод привязки в автокаде (autocad) указывает, как курсор должен привязываться к прямолинейным отрезкам. Другой - дает возможность привязаться к середине отрезка, и так далее.

Настроить режим объектной привязки в автокаде можно в диалоговом **окне "Режимы рисования"** ➾ **вкладка "Объектная привязка"**.

Вызываем это окно следующим образом.

1. *Наводим курсор мыши****на пиктограмму "Объектная привязка".***
2. *Нажимаем ПКМ правой кнопки мыши.*
3. *В появившемся контекстном меню выбираем****пункт "Настройка"****.*

Вот как выглядит **вкладка "Объектная привязка"** в **окне "Режимы рисования"** в autocad.



На вкладке содержится перечень всевозможных методов объектной привязки в автокаде. Каждый метод имеет свои характерные точки, связанные с определенными объектами.

Возле каждого метода объектной привязки в autocad (автокад) показан внешний вид маркера, появляющегося в районе соответствующей **характерной точки при «привязывании» к ней курсора**.

Для наглядности описание методов объектной привязки представлены в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Метод объектной привязки** | **Объекты, к которым применяется привязка** | **Характерные точки метода объектной привязки** |
| Конточка | Отрезки, дуги исплайны | Конечные точки объектов |
| Середина | Отрезки, дуги,сплайны | Привязка будетосуществляться к серединам объектов |
| Центр | Круги, эллипсы идуги | Центры кругов, эллипсов и дуг |
| Узел | Специальные объектыТочка | Привязка в автокаде (autocad) осуществляется к центру точки |
| Квадрант | Круги, эллипсы идуги | Точки, делящие указанные объекты на квадранты (четверти). Это точки, соответствующие углам 0, 90,180 и 270 градусов |
| Пересечение | Пересечение любыхобъектов | Точки пересечения объектов |
| Продолжение | Условная линия,являющаяся продолжениемотрезкови дуг | Точки на линиях, образующих продолжение отрезков, дуг и полилиний.Для срабатывания данного метода необходимо установить курсор на конец отрезка или дуги и немногоподождать. Затем следует двигать курсор, как бы продолжая линию или дугу. Появится пунктирная линия, которая является условным продолжением объекта. А на пунктире появится привязка в виде косого знака «+». |
| Твставки | Блоки, атрибутыблока и текст | Для блоков привязка привязка в автокаде (autocad) будет производиться к базовым точкам вставки.[О тексте в autocad и его характерных точках вставки читайте в другом уроке.](https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/tekst-v-avtokade.html) |
| Нормаль | Прямолинейныеотрезки, дуги,круги, эллипсы исплайны | Точки на объектах в предполагаемом месте окончания перпендикуляра. Этот метод позволяет строить перпендикуляры к различным объектам в автокаде. |
| Касательная | Дуги, круги иэллипсы | Характерная точка появляется в предполагаемой точке касания. Этот метод позволяет строить касательные к дугам, кругам и эллипсам |
| Ближайшая | Все объекты | Привязка происходит к точке, в данный момент наиболее близко расположенной к курсору |
| Кажущееся пересечение | Все объекты | Позволяет осуществить привязкук воображаемому пересечениюобъектов. При этом характернаяточка высвечивается в воображаемой точке пересечения |
| Параллельно | Отрезки | Позволяет строить отрезки параллельно выбранным.Сначала надо построить первую точку параллельного отрезка. Затем подвести курсор к исходному объекту, параллельно которому мы будем строить отрезок. Необходимо немного подождать, пока маркер связи не изменит вид на знак «+».Затем перемещайте курсор изначальной точки параллельновыбранному объекту. При этомпоявится вспомогательная пунктирнаялиния, проходящая точнопараллельно выбранному объекту. |

Для наглядности ниже приведены примеры методов объектной привязки в autocad на рисунках.













**Задание:**

1. Построить чертеж, приведенный ниже, используя объектную привязку. Нанести размеры.
2. Сохранить чертеж **(**в формате **Чертеж AutoCad 2013 (\*.dwg)**.

****

**Контрольные вопросы**

1. Для чего служит объектная привязка.
2. Перечислите методы объектной привязки.
3. Какие методы объектной привязки использовались при построении чертежа.