Практическая работа №9

**Тема**: Выполнение чертежей планов помещений.

 **Цель**: Освоить порядок выполнения чертежей планов зданий и помещений.

**Ход работы**:

1. Запустить программу.
2. Выполнить предложенный чертеж.
3. Сохранить рисунок в своей папке.
4. Выйти из программы Visio.
5. В тетради ответить на контрольные вопросы

**Порядок выполнения работы:**

1. Запустить программу. На панели **Категории шаблонов** открыть папку **Карты и планы этажей** и выбрать шаблон **план дома**.
2. Выполнить команду **Файл – Параметры страницы**. На вкладке **Настройка печати** задать **Бумага в принтере** - формат А4; на вкладке **Размер страницы** включить ключ в поле **Предопределенный размер** и в раскрывающихся списках выбрать – **Метрическая система мер (ISO)** и **А3 (420 мм х 297мм)**; на вкладке **Масштаб документа** включить ключ в поле **Предопределенный масштаб** и в раскрывающихся списках выбрать – **Метрическая система мер** и масштаб **1:20**.
3. Из набора элементов **Структурные Элементы** перетащить на поле чертежа фигуру **Комната** и с помощью окна **Размер и положение** задать размер комнаты 5,95 м х 3,7 м, левый нижний угол в точке X=1м, Y=1м.
4. Открыть пользовательский набор элементов
**Справочная информация для студентов НКСЭ\Красноперова\Комп\_сеть**
5. В поле чертежа выполнить чертеж компьютерной сети класса (по образцу).

**Контрольные вопросы**

# НГКСТЭМ гр.Т-3-1

1. Как создать свой набор элементов.
2. Как открыть набор элементов для редактирования.
3. Как сохранить изменения, внесенные в набор элементов.
4. Как переименовать фигуру в наборе элементов.

